제2012-2호

소액 수의계약공사 전자견적 제출공고

1. 견적에 부치는 사항

가. 공 사 명 : 강원학사 주방바닥 보수공사(바닥재 교체)

나. 공사물량

공 사 명	규격	단위	수량	비고
바닥재 철거 및 설치	30t	㎡	94.25	주방 90.24, 야채창고 4.01
배수트렌치 철거 및 설치 (SUS 304)	w200, 3t	m	22.00	뚜껑 w223, 높이 : 현장 맞춤
방수공사		㎡	105.41	주방 90.24, 야채창고 4.01 주방벽체 11. 16
주방기구 등 철거 및 설치		대	32	25종, 32점
기타 부대공사 등

※ 세부공사 내역 : 시방서 참조

다. 기초금액 : \25,000,000원(부가가치세 포함)

라. 공사기간 : 2012. 2. 1~2012. 2. 20 이내(20일 이내)

마. 공사현장 : 서울특별시 관악구 난곡로 30길 61, 강원학사

2. 견적서 제출 및 계약방법

가. 국가종합전자조달(G2B)시스템에 의한 지역제한 전자견적

나. 총액견적에 의한 수의계약

3. 입찰 참가 자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법        시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 갖춘 자로서, 건설산업기본법        에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업을 등록한 업체로서, 공고일 이전       부터 견적제출 마감일까지 주된 영업소가 서울특별시, 경기도. 강원도 관내       에 소재한 업체(계약체결일까지 동 자격이 유지되어야 함.)

나. 부가가치세법 제5조의 규정에 의하여 당해 사업에 관한 사업자등록증을          교부받은 자

다. 국가종합전자조달(G2B) 시스템 이용자 등록을 필한 자(미등록자의 경우          동 시스템 가입 및 공인인증기관의 인증서를 받은 후 입찰집행 전일까지         동 시스템 이용자 등록을 하여야 함.)

※ 미자격자가 고의로 입찰에 참가하거나, 지방자치단체를 당사자로 하는           계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항에 해당한다고 판단할 경우는 관         계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음.

4. 현장설명

가. 현장설명 대상이 아니며, 필요시 별지의 시방서 등을 참고하기 바람.

5. 견적서 제출

가. 견적서 제출기간 : 2012. 1. 5(목). 10:00~2012. 1. 11(수). 14:00

나. 견적서 제출방법 : 국가종합전자조달(G2B)시스템 이용 제출

다. 견적서 제출 시 유의사항

(1) 전자입찰 입찰자 신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증서를 보유한           대표자 또는 대리인에 한하여 견적서 제출이 가능함.

(2) 대표자는 견적서 제출 여부를 웹 송신함에서 반드시 확인하여야 함.

(3) 한 번 제출한 견적서는 취소하거나 수정할 수 없음. 다만 견적의 취소를          신청한 경우 견적서의 무효 처리할 수 있으며, 이 경우 견적자는 당해           공사견적에 재견적할 수 없음.

(4) 전자입찰시스템 또는 전송회신의 장애로 인한 견적 연기의 경우 전자           입찰시스템 장애 발생 이전에 유효하게 접수된 견적서는 연기된 견적           에 유효하게 접수된 것으로 보며 견적서를 다시 제출할 수 없음.

6. 계약대상자 결정

가. 개찰일시 : 2012. 1. 11(수). 16:00

나. 개찰장소 : 강원인재육성재단 입찰집행관 PC

다. 예정가격 : 기초금액의 ±3% 범위 내에서 작성한 15개의 예비가격 중 견적        참가자가 선택한 번호 중 가장 많이 추첨된 번호순으로 4개를 선정하여 산        술평균한 가격으로 함.

라. 계약대상자 결정 : 예정가격 이하 견적자 중 예정가격 대비 견적가격이           87.745% 이상으로 견적서를 제출한 자중 최저가격 제출자.(단 동일가격         견적자가 2인 이상인 경우 추첨에 의거 계약대상자 결정)

7. 견적의 무효 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39     조 제4항 및 동법 시행규칙 제42조와 공사입찰유의서에 의함.

8. 계약체결

가. 계약대상자로 결정된 자는 2012. 1. 18까지 우리 재단을 방문하여 계약을        체결하여야 하며, 계약 체결 시 계약결정 금액의 10/100에 해당하는 계약        보증금을 납부하여야 함.

나. 계약대상자는 계약체결 시 청렴이행각서를 제출하여야 함.

다. 계약체결 시 지참 서류

(1) 공사(견적) 내역서

(2) 계약보증금(이행보증보험 증권 가능)

(3) 등기부등본(법인에 한함) 및 사업자등록증

(4) 인감증명서 및 인감도장

(5) 사용인감계(지참 도장이 인감도장이 아닐 경우)

(6) 국세 및 지방세 완납증명서

(7) 예정공정표, 현장대리인 선임계

(8) 청렴계약이행각서(재단 소정서식)

9. 기타 사항

가. 견적에 참가하는 자는 본 공고 내용과 재단홈페이지(http://injae.gwd.go.kr)

에 병행 공고하는 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 청렴계약이행각서 등        견적에 필요한 제반사항을 숙지하여야 하고, 숙지하지 못하여 발생하는          책임은 전적으로 견적자에게 있으며, 견적에 참가한 모든 자는 청렴계약이        행각서를 제출한 것으로 간주함.

나. 전자견적 참가 희망자의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자견적 등록        및 견적이 곤란한 경우에는 견적시간 마감 24시간 이전에 국가종합전자          조달시스템 콜센터(전화 1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의하         지 않아 발생되는 모든 책임은 견적 참가자에게 있음.

다. 기타 자세한 사항은 아래 연락처로 문의하기 바람.

○ 강원인재육성재단 총무과(02-856-3559, 구내 104)

2012.   1.   5

재단법인 강원인재육성재단이사장

강원학사 주방바닥 보수공사 시방서

1. 공사의 개요

가. 위    치 : 서울특별시 관악구 난곡로 30길 61

나. 공사대상 : 강원학사 식당 주방바닥

다. 주요공사 내용

공사명	규격	단위	수량	비고
바닥재 철거		㎡	105.14	주방 90.24, 야채창고 4.01 주방벽체 10.89
배수트렌치 철거	w200	m	22.00
방수공사		㎡	105.41	주방 90.24, 야채창고 4.01 주방벽체 11. 16
바닥재 설치	30t	㎡	94.25	주방 90.24, 야채창고 4.01
배수트렌치 설치(SUS 304)	w200, 3t	m	22.00	뚜껑 w223, 높이 : 현장 맞춤
싱크대 배수 매설라인	65A	개	6	길이 : 현장맞춤(트렌치 연결)
야채창고 배수 매설라인	65A	개	1	길이 : 현장맞춤(트렌치 연결)
집수정 설치(SUS 304)	w600, 3t	개소	1	깊이450, 길이900, 간막이3실
수도관 설치(온냉수관)	15A	개	15	높이 1.2m, 벽체매립
싱크대 온냉수관 연결		개소	4	노출형
주방기구 등 철거 및 설치		점	32	25종, 32점
냉ㆍ온수관 철거 및 설치	15A	개소	15
가스관 철거 및 연결	2라인	개소	2

2. 재료의 종류 및 품질기준

가. 공사에 사용하는 모든 재료는 KS신품으로 하여야 한다.

나. 바닥재는 주방의 특성을 감안하여 다음과 같은 재료를 사용하여야 한다.

(1) 충격에 의하여 쉽게 균열되거나 파손되지 않는 재료

(2) 미끄럽지 않고 내구성이 강한 재료

(3) 친환경 소재로서 쉽게 오염되지 않고 청소가 용이한 재료

다. 트렌치 재료는 친환경 소재의 재료를 사용하여야 한다.

3. 재료사용의 사전승인

가. 시공자는 각종 재료의 품질범위 내에서 제품의 종류와 품질 등을 사전 발       주처와 충분한 협의를 거쳐 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

나. 재료의 승인신청 시에는 다음 사항을 서면 또는 구두로 명시하여야 한다.

(1) 재료의 견본

(2) 품질에 대한 장ㆍ단점

(3) 시방서에서 정한 품질의 종류 및 기준 적합 여부

4. 공사의 시공기간 및 시공일정의 협의

가. 시공건물은 학생들의 기숙사로서 방학기간을 이용하여 시공하여야 하므로        공사는 반드시 2012. 2. 1~2012. 2. 20 중에 착공 및 완공하여야 한다.

다. 공사기간 중 공사장소로 연결되는 계단 등의 정비를 병행하여야 시공일정을       발주처와 협의하여 승인을 받아야 하며, 승인된 일정을 반드시 준수하여야       한다.

5. 주방기구 등의 이동 및 설치

가. 시공자는 시공 전 주방 내에 있는 각종 주방기구 등의 목록을 작성하고, 각       위치별로 사진을 촬영한 후 철거하여 안전한 장소에 이동 보관하여야 한다.

나. 주방기구 등은 바닥공사가 완료된 후 촬영된 사진에 의거 원형대로 복구하       여야 한다.

다. 수도관ㆍ가스관, 기타 각종 주방기구 등의 철거 및 설치는 고도의 전문성을       요하는 작업이므로 반드시 전문업체에 의뢰하여 철거 및 설치하여야 한다.

라. 주방기구 등의 이동시에는 파손ㆍ훼손 등 손상이 없도록 유의하여야 하고,        훼손ㆍ파손 등 손상시에는 시공자가 변상하여야 한다.

6. 공사별 시공방법

가. 바닥재 철거

(1) 기종 바닥재 철거시 바닥으로부터 300㎜의 벽체 타일을 동시 철거하여야          한다.

(2) 바닥채 철거시 기존 방수층까지 철거하여야 한다.

나. 방수공사

(1) 우레탄 방수는 하부층의 누수 등을 방지하기 위하여 시멘트 액체방수를          한 다음 완전히 건조된 후 우레탄을 도포하여 2중으로 방수하여야 한다.

(2) 우레탄 방수는 하도, 중도, 상도 순으로 시공하고 시간과 온도 등을 시공         기준에 맞게 하여야 하며, 두께는 3㎜ 이상으로 하여야 한다.

(3) 기타 시공은 제조사 및 건설교통부의 표준시방서에 의한다.

(4) 벽체 방수부분은 바닥에서 300㎜ 높이까지 방수하되 바닥과 동일한 기준        에 의하여 시공한 후 도기타일로 기존 색상과 동일하게 마감한다.

다. 바닥재 설치

(1) 방수 완료 후 시멘트 몰탈로 바닥 되메우기를 경사도에 맞게 시공하여야         한다.(주방 및 야채창고)

(2) 바닥재 설치공사 전 벽체 타일 설치공사를 우선 시공한다.

(2) 바닥재 설치는 방수공사를 완전히 완료한 후 시공하여야 한다.

(3) 바닥재 설치공사의 줄눈(메지)는 규정된 자재를 사용하여야 한다.

라. 트렌치 설치

(1) 배수로는 절곡전 현장을 실측하여 물흐름 구배에 맞게 제작 설치하여야          한다.

(2) 절곡된 제품은 보관ㆍ운반 시 과정에서 변형되지 않도록 유의하여야 한다.

(3) 절곡된 제품은 구간별 높이, 폭 등의 규격에 맞도록 배치하고, 바닥면에          공간이 없도록 하여 물흐름이 원활하도록 하여야 한다.

(4) 배수로 덮개는 정확히 실측하여 설치시 흔들림이 없도록 하여야 한다.

(5) 각 싱크대와 배수로간 배수로를 신설하고, 연결부분은 사전 용접하여 누수        가 없도록 하며, 배수관 내에 물고임이 없도록 구배를 주어야 한다.

마. 집수정 설치

(1) 그리스트랩(트렌치 집수정)을 신설하여 기존하수관에 연결하여야 한다.

바. 싱크대 설치

(1) 벽붙이형이 아닌 원홀 수전은 기존제품으로 재시공한다.

(2) 싱크대는 온ㆍ냉수전을 신품으로 설치하고, 벽붙이 수전은 가정용 코부라         2셑트로 설치한다.

(3) 벽에 붙이는 싱크대의 온ㆍ냉수 연결관은 노출이 아닌 벽에 매립을 원칙         으로 한다.(4개)

(4) 싱크대 온ㆍ냉수 연결관은 수도용 동관을 사용하여야 한다.(15개)

사. 가스관 연결

(1) 국솥, 밥솥, 튀김조리대, 가스렌지 등의 가스배관, 밸브 등은 안전 확보를         위하여 신품으로 설치하여야 하여야 한다.

바. 기타 각종 공사의 시공은 별지도면을 참조하여 시공하며, 도면과 시방서가        상이할 경우는 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

7. 시공에 따른 일반 및 특기사항

가. 시공자는 시공과정에서 각종 시설물 등이 훼손되지 않도록 최선을 다하여야       하며, 시설물 등이 훼손ㆍ망실되었을 때에는 시공자가 변상하여야 한다.

나. 시공자는 시방서에 포함되지 아니한 사항이라도 본 공사와 관련하여 필요한       사항은 발주처와 협의하여 보완하여야 한다.

다. 철거한 폐자재와 시공후 남은 자재들은 시공자 책임하에 반출하여야 한다.

라. 시공자는 일일 공사실적 및 익일 공사계획이나 예정사항 등을 매일 문서         또는 구두로 발주처에 보고하여야 한다.

마. 기타 공사과정에서 공사내역에 없는 사항이나 예상하지 못한 사항이 발생하      였을 경우에는 발주자와 협의하여 시행하여야 하며, 이견이 있을 경우에는       발주자의 의견에 따른다.

바. 시공자는 착공시 다음 서류를 첨부한 착공계를 제출하여야 한다.

(1) 현장대리인 및 안전관리자 선임계

(2) 예정공정표

사. 주방기구 등의 목록 : 별첨

<주방기구 등의 목록>

품 명	규 격	제작업체	단위	수량
계 - 25종				32
린나이 2단 취반기	RRA-103	세인상사	대	2
가스 회전식 국솥	RSK-150U	세인상사	대	2
가스 적외선 그릴러	926M	㈜HK	대	1
가스 테이블렌지	1800×750×800	㈜HK	대	1
가스 부침기	900×750×800	㈜HK	대	1
가스 튀김기	700×750×800	㈜HK	대	1
전기식 소독보관고			대	1
자동식 세척기		돌핀	대	1
고무장갑, 행주 세척기		S&H	대	1
칼도마 소독기	600×550×1200	㈜HK	대	1
구근탈피기	HMP-20	한국산업주방	대	1
냉동냉장고	1897×800×7907	LG	대	1
국보온배식대			대	1
2조 세정대			대	2
1조 세정대			대	2
작업대			대	2
다단 작업대			대	1
이동식 작업대			대	1
캐비넷 작업대			대	2
다단식 선반			ㅍ	2
물빠짐대			대	1
잔반처리대			대	1
세탁기1			대	1
양념류 보관카			대	1
2단 운반카			대	1